|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**  |  |  |  |  |
| **ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ** |
|
|
|
|
| **Α/Α** | **ΕΙΔΟΣ** | **Μον. Μέτρ.** | **Τιμή Προσφοράς** | **Ποσότητα** | **Δαπάνη** |
| 1 | Αντιηλεκτροπληξιακός (αυτόματος διακόπτης διακοπής διαρροής έντασης) 2x40A, ενδ.τύπου ΑΒΒ | τεμ |   | 10 |   |
| 2 | Αυτόματος διαρροής τετραπολικός 40Α (Ενδεικτικού τύπου ΑΒΒ FH204 AC)  | τεμ. |   | 2 |   |
| 3 | Ασφάλεια αυτόματη ράγας (μικροαυτόματος διακόπτης) 10 Α-ενδ.τύπου ABB | τεμ. |   | 50 |   |
| 4 | Ασφάλεια αυτόματη ράγας (μικροαυτόματος διακόπτης) 16 Α-ενδ.τύπου ABB | τεμ |   | 15 |   |
| 5 | Ασφάλεια αυτόματη ράγας (μικροαυτόματος διακόπτης) 20 Α-ενδ.τύπου ABB | τεμ |   | 5 |   |
| 6 | Ασφάλεια αυτόματη ράγας (μικροαυτόματος διακόπτης) 25 Α-ενδ.τύπου ABB | τεμ |   | 5 |   |
| 7 | Βάση ασφάλειας για ράγα (ενδεικτικού τύπου ABB E931/32) 32A/400V | τεμ. |   | 5 |   |
| 8 | Διακόπτης εξωτερικός στεγανός 16 Α-250V μονός με πλήκτρο  | τεμ. |   | 5 |   |
| 9 | Ασφάλειας φυσίγγιο 25 Α ενδ.τύπου ΝΕΟΖΕD  | τεμ |   | 30 |   |
| 10 | Ασφάλειας φυσίγγιο 20 Α ενδ.τύπου ΝΕΟΖΕD  | τεμ |   | 20 |   |
| 11 | Εκκινητής (στάρτερ) λυχνίας φθορισμού, 18 W  | τεμ. |   | 5 |   |
| 12 | Εκκινητής (στάρτερ) λυχνίας φθορισμού, 36 W  | τεμ. |   | 5 |   |
| 13 | Εκκινητής (στάρτερ) λυχνίας φθορισμού, 58 W  | τεμ. |   | 5 |   |
| 14 | Θερμοστάτης θερμοσιφώνων μονοπολικός | τεμ. |   | 8 |   |
| 15 | Καλώδιο ΝΥΜ 3x1,5 mm² (H05VV-U) | μ |   | 100 |   |
| 16 | Καλώδιο ΝΥΜ 3x2,5 mm² (H05VV-U) | μ |   | 100 |   |
| 17 | Καλώδιο NYM πολύκλωνο 3X4mm2  | μ |   | 100 |   |
| 18 | Καλώδιο NYM πολύκλωνο 3X6mm2 | μ |   | 100 |   |
| 19 | Καλώδιο γειώσεως NYA 1x1,5mm2 | μ |   | 100 |   |
| 20 | Καλώδιο έυκαμπτο (στρογγυλό) 2x1mm2 | μ |   | 100 |   |
| 21 | Κανάλι διανομής πλαστικό 2,5x2,5cm | μ |   | 20 |   |
| 22 | Λαμπτήρας φθορισμού κουμπωτή μήκους 1213.6mm TL-D LIFEMAX Super 80, ενδ. Τύπου PHILIPS TL-D 36W/840 1SL | τεμ. |   | 52 |   |
| 23 | Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων, με κάλυκα Ε14, 40W, 230V, ενδ. Τύπου OSRAM Τ ECO FS1, θερμορασία χρώματος 2700 οΚ | τεμ. |   | 20 |   |
| 24 | Λυχνία φθορισμού κουμπωτή μήκους 590mm - ενδ. τύπου L18W/21-840 ή TLD18W/840 | τεμ. |   | 50 |   |
| 25 | Λαμπτήρας φθορισμού κουμπωτή μήκους 1514.2mm TL-D LIFEMAX Super 80, ενδ. Τύπου PHILIPS TL-D 58W/840 1SL | τεμ. |   | 2 |   |
| 26 | Μετασχηματιστής (1 λάμπα) 18-24W, συμβατικός, για λαμπτήρες φθορισμού | τεμ. |   | 10 |   |
| 27 | Μετασχηματιστής (1 λάμπα) 36-38W, συμβατικός, για λαμπτήρες φθορισμού | τεμ. |   | 20 |   |
| 28 | Μετασχηματιστής (1λάμπα) 58W, συμβατικός, για λαμπτήρες φθορισμού | τεμ. |   | 2 |   |
| 29 | Λαμπτήρας Ε27 οικονομίας 8W | τεμ. |   | 40 |   |
| 30 | Ντουί Ε27, πορσελάνης  | τεμ. |   | 50 |   |
| 31 | Ρευματοδότης χωνευτός σούκo 16 Α-250 V  | τεμ. |   | 20 |   |
| 32 | Στηρίγματα Ρόκα 10x25 (συσκευασία 100τεμ.) | συσκ. |   | 10 |   |
| 33 | Φ/Σ για λυχνία φθορισμού (σκαφάκι), 2x18W, μήκους 0,60μ  | τεμ. |   | 3 |   |
| 34 | Φ/Σ για λυχνία φθορισμού (σκαφάκι), 2x36W, μήκους 1,20μ,  | τεμ. |   | 3 |   |
| 35 | Φ/Σ για λυχνία φθορισμού (σκαφάκι), 2x58W, μήκους 1,50μ, | τεμ. |   | 3 |   |
| 36 | Φ/Σ στεγανό φθορισμού 1x18W, μήκους 0,60μ, IP65 ενδ.τύπου PILUX | τεμ. |   | 5 |   |
| 37 | Φ/Σ στεγανό φθορισμού 1x36W, μήκους 1,20μ, IP65 ενδ.τύπου PILUX | τεμ. |   | 3 |   |
| 38 | Φ/Σ στεγανό φθορισμού 2x18W, μήκους 0,60μ, IP65 ενδ.τύπου PILUX | τεμ. |   | 3 |   |
| 39 | Φ/Σ στεγανό φθορισμού 2x36W, μήκους 1,20μ, IP65 ενδ.τύπου PILUX | τεμ. |   | 3 |   |
| 40 | Φ/Σ στεγανό φθορισμού 2x58W, μήκους 1,50μ, IP65 ενδ.τύπου PILUX | τεμ. |   | 2 |   |
| 41 | Φωτιστικό ασφαλείας επίτοιχο  | τεμ. |   | 5 |   |
| 42 | Λαμπτήρας LED τύπου φθορίου Τ8, 1.20μ, 1x18W | τεμ. |   | 20 |   |
|  |  | **ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ** |   |
|  |  | **ΦΠΑ 24%** |   |
|  |  | **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ …/…./2017 |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ |  |
|  |  |