ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

|  |  |
| --- | --- |
| ( Στοιχεία προσφέροντος: Επωνυμία, τίτλος, διεύθυνση, τηλέφωνο, φάξ ) | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:«Μηχανημάτων επεξεργασίας νερού χρήσης - αποσκληρυντές για τις ανάγκες των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Μεγάλου Αλεξάνδρου, Πανοράματος (Νυμφών και Ανέμων) και Φωκά του Δήμου Θεσσαλονίκης» |
|  | ΔΑΠΑΝΗ : 5.307,20 € |
|  | ΟΙΚ.ΕΤΟΣ : 2021 |
|  | ΚΑ.: 15.003/6473.11.01 |
|  | Θεσσαλονίκη …. - …. - 2021 |
|  | Αριθμ. Μελέτης: ΔΚΣ 12/04-05-2021 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ/TEMAXIA | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΔΑΠΑΝΗ |
| 1 | Φίλτρο ενεργού άνθρακα-σωματιδίων ενδεικτικού τύπουNW 32 TE 1’’ | 3 |  |  |
| 2 | Πλήρης Αυτόματος χρονικός αποσκληρυντής 100 Lt, διατομής εισόδου-εξόδου: 1’’, Max ημερήσιας παραγωγής: 14 m3 που καλύπτει τις ανάγκες ολόκληρης της εγκατάστασης, Min -Max πίεση λειτουργίας: 2,2-5 bar, Max θερμοκρασία: 400C, Max πτώση πίεσης: 1,2 bar. Απαιτούμενο ρεύμα: 220V ή 24V Διαστάσεων (D\*H): 37 x 186 cm. Με δοχείο άλμης διαστάσεων (D\*H): 60 x 112 cm και Βαλβίδα ενδεικτικού τύπουValve PENTAIR Autotrol 278/762. | 1 |  |  |
| 3 | Πλήρης Αυτόματος χρονικός αποσκληρυντής 50 Lt, διατομής εισόδου-εξόδου: 1’’, Max ημερήσιας παραγωγής: 6,5 m3 που καλύπτει τις ανάγκες ολόκληρης της εγκατάστασης, Min -Max πίεση λειτουργίας: 2,2-5 bar, Max θερμοκρασία: 400C, Max πτώση πίεσης: 1,2 bar. Απαιτούμενο ρεύμα: 220V ή 24V, Διαστάσεων (D\*H): 32 x 142 cm. Με δοχείο άλμης διαστάσεων (D\*H): 36 x 90 cm γ) Βαλβίδα ενδεικτικού τύπου:Valve PENTAIR Autotrol 225/760. | 2 |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |
|  | Φ.Π.Α 24% |  |  |  |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |

.

|  |
| --- |
| Έλαβα γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης τους οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα |

|  |
| --- |
| Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ |

ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ