**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Α/α | Διάσταση ελαστικών | Ποσότητα (ζεύγος) | **ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ (Να συμπληρωθούν από τους διαγωνιζόμενους)** |
| Προσφερόμενος τύπος αντιολισθητικής αλυσίδας (μάρκα - μοντέλο) | Χώρα κατασκευής | Ελάχιστο πάχος κρίκου (πχ 7 mm) | Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση χωρίς μετακίνηση ή σήκωμα του οχήματος (ΝΑΙ / ΟΧΙ) | Αυτόματο τέντωμα (σφίξιμο) μετά την τοποθέτηση χωρίς να απαιτούνται επιπλέον στάσεις για περαιτέρω τέντωμα (σφίξιμο) (ΝΑΙ / ΟΧΙ) | Εγκρίσεις - συμμόρφωση με διεθνή/εθνικά πρότυπα (πχ EN16662-1-2020, ONORM V5117:2007, ONORM V5119:2008 **- να συμπληρωθεί αναλόγως της κατηγορίας του οχήματος**) |
| 1 | 155R12C | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205X16 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 205R16C | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 205/80R16 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 225/75R17,5 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 235/75R15 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 235/75R17,5 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 255/65R17 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 285/70R19,5 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 315/70R22,5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 315/80R22,5 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 395/85R20 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 16,9-28 (440-71) | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 17,5R25 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 12.5/80-18 146 A6 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΖΕΥΓΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ** | **44** |  |  |  |  |  |  |