|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |
|  | | |  |
|  | | | “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΟ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΛΟΓΩ COVID19”  Αριθ. Μελέτης ΔΚΣ29/29-11-2021  Προϋπολογισμός: 56.420,00€ (με Φ.Π.Α. 24%) |
| Διεύθυνση | : |  |  |
| Ταχ. Κωδ. | : |  |  |
| Πληροφορίες | : |  |  |
| Τηλέφωνο | : |  |  |
| e-mail | : |  |  |

**ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Περιγραφή κατασκευής** | **Μ.Μ.** | **Ποσότητα** | **€/Μ.Μ.** | **Σύνολο** |
| Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη | m3 | 120 |  |  |
| Διαμόρφωση χώρου με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη | m2 | 2000 |  |  |
| Καθαίρεση δαπέδων από σκυρόδεμα και άσφαλτο | m3 | 35 |  |  |
| Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου με μηχανικά μέσα | ton | 250 |  |  |
| Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας | ton.km | 5000 |  |  |
| Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου (προμήθεια, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση) | ton | 150 |  |  |
| Διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑEKK) | ton | 200 |  |  |
| Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα | mm | 550 |  |  |
| Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών | m2 | 280 |  |  |
| Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C | kgr | 4500 |  |  |
| Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 | m3 | 160 |  |  |
| Μεταλλικός σταυρός με μία στρώση μινίου και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος | τεμ | 160 |  |  |
|  | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | | |  |
|  | Φ.Π.Α. 24% | | |  |
|  | **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ** | | |  |

**Θεσσαλονίκη ....-....-2021**

**Ο Προσφέρων**

**(υπογραφή-σφραγίδα)**