**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

|  |
| --- |
| Στοιχεία προσφέροντος:  Επωνυμία  Τίτλος  Ταχ. Διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail |

**TMHMA Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Περιγραφή ειδών | Ποσότητα /Μονάδα μέτρησης | Τιμή Μονάδας (€) | | Δαπάνη ολική (€) |
| 1. | ΟΡΓΑΝΟ ΒΥΘΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΜΨΕΩΝ (push-ups) (Μυϊκές ομάδες: στήθος, ώμοι και βραχίονες (οπίσθιοι-εκτείνοντες) | 2 Τεμ. |  | |  |
| 2. | ΟΡΓΑΝΟ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΗΘΟΥΣ  Μυϊκές ομάδες: στήθος, ώμοι και βραχίονες (οπίσθιοι- εκτείνοντες) | 2 Τεμ. |  | |  |
| 3. | ΟΡΓΑΝΟ ΚΩΠΗΛΑΤΙΚΗΣ  Μυϊκές ομάδες: πλάτη, ώμοι και βραχίονες (εμπρόσθιοι-καμπτήρες) | 2 Τεμ. |  | |  |
| 4. | ΟΡΓΑΝΟ ΠΙΕΣΕΩΝ ΩΜΩΝ  Μυϊκές ομάδες: ώμοι, στήθος και βραχίονες (οπίσθιοι- εκτείνοντες) | 2 Τεμ. |  | |  |
| 5. | ΠΟΔΗΛΑΤΟ  Μυϊκές ομάδες: κάτω άκρα, μηριαίοι / αερόβια ικανότητα | 2 Τεμ. |  | |  |
| 6. | ΟΡΓΑΝΟ ΓΛΟΥΤΙΑΙΩΝ  Μυϊκές ομάδες: γλουτιαίοι, προσαγωγοί και απαγωγοί ποδιών | 2 Τεμ. |  | |  |
| 7. | ΑΕΡΟΠΕΡΠΑΤΗΤΗΣ  Μυϊκές ομάδες: κάτω κοιλιακοί, μηριαίοι / αερόβια ικανότητα | 2 Τεμ. |  | |  |
| 8. | ΟΡΓΑΝΟ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ ΜΕΣΗΣ  Μυϊκές ομάδες: πλάγιοι και ορθοί κοιλιακοί | 2 Τεμ. |  | |  |
| ΣΥΝΟΛΟ: | | | |  | |
| Φ.Π.Α 24%: | | | |  | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: | | | |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Έλαβα γνώση των όρων της μελέτης τους οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα. | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ........./......./2022 |

Ο προσφέρων

(σφραγίδα-υπογραφή)

**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

|  |
| --- |
| Στοιχεία προσφέροντος:  Επωνυμία  Τίτλος  Ταχ. Διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail |

**TMHMA B. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Περιγραφή ειδών | Ποσότητα/Μονάδα μέτρησης | Τιμή Μονάδας (€) | | Δαπάνη ολική (€) |
| 1. | Φύλλο Plexiglas για ταμπλό μπασκέτας  Από λαμίνη υψηλής συμπίεσης πάχους 10mm, γραμμογραφημένη με laser και διάτρητη σε δεκαέξι σημεία για την στερέωσή του στο πλαίσιο. Θα έχει λευκό χρώμα και μαύρη γραμμογράφηση. | 10 Τεμ. |  | |  |
| 2. | Δίχτυ στεφάνης μπασκέτας  Πολύ υψηλής ποιότητας κατασκευασμένο από Nylon, 6 χιλιοστών. Θα έχει 12 θηλιές για να κρεμαστεί στα γατζάκια της στεφάνης και διάμετρο 52cm. Χρώμα: λευκό. | 100 Τεμ. |  | |  |
| 3. | Δίχτυ τένις  Διπλό στο άνω μέρος, πολυπροπυλενίου, πάχους 4χιλ., χωρίς κόμπους, με εξάγωνο μάτι | 6 Τεμ. |  | |  |
| 4. | Μπαλάκι τένις των 4 τεμ.  Κίτρινο, δεν κρατάει την υγρασία, ενώ διατηρεί την αναπήδηση του για μεγάλο χρονικό διάστημα. Εγκεκκριμένο από την ITF | 100 ΣετΧ4 Τεμ. |  | |  |
| 5. | Δίχτυ ποδοσφαίρου (3Χ2)  Κατασκευασμένο από νάιλον, πάχους 5χιλ., με κόμπους, βάθους 100/100cm, με τετράγωνο μάτι 10x10cm | 15 Τεμ. |  | |  |
| 6. | Δίχτυ ποδοσφαίρου (7Χ4)  Κατασκευασμένο από νάιλον πάχους 5χιλ., βάθους 200/200cm, με τετράγωνο μάτι 10x10cm | 4Τεμ. |  | |  |
| 7. | Διαχωριστικό δίχτυ για γήπεδα τένις διαστάσεων 40m x 4m (Y).  Κατασκευασμένο από πολυαιθυλένιο πάχους 2χιλ. με μάτι 4,5x4,5cm.  Στην επάνω πλευρά του φέρει σχοινί και γαντζάκια ανά μέτρο ενώ στην κάτω πλευρά έχει ραμμένο μολυβόσχοινο. | 160 Τ.μ. |  | |  |
| 8. | Στεφάνι μπασκέτας  Από μασίφ ατσάλι. Διάμετρος στεφάνης: 45cm. Πάχος: 21χιλ | 6 Τεμ. |  | |  |
| ΣΥΝΟΛΟ: | | | |  | |
| Φ.Π.Α 24%: | | | |  | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: | | | |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Έλαβα γνώση των όρων της μελέτης τους οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα. | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ........./......./2022 |

Ο προσφέρων

(σφραγίδα-υπογραφή)

**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

|  |
| --- |
| Στοιχεία προσφέροντος:  Επωνυμία  Τίτλος  Ταχ. Διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail |

**TMHMA Γ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Περιγραφή ειδών | Ποσότητα/Μονάδα μέτρησης | Τιμή Μονάδας (€) | | Δαπάνη ολική (€) |
| 1. | Πάγκος παικτών 4 θέσεων με σκέπαστρο και πλευρικά στοιχεία  Κατασκευή από θερμογαλβανισμένους μεταλλικούς σωλήνες διατομής 50x25mm και 30x20mm, και σκέπαστρο κατασκευασμένο από πολυκαρβονικά καμπύλα πάνελς πάχους 6mm στο άνω μέρος και πάνελς από HPL ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες στο κάτω μέρος. Ο καθιστικός πάγκος μήκους 2μ. αποτελείται από 4 έγχρωμα καθίσματα πολυπροπυλενίου διαστάσεων 440x500x410mm τα οποία στερεώνονται επάνω σε θερμογαλβανισμένη κατασκευή αποτελούμενη από οβάλ σωλήνες διαστάσεων 40x30mm και 40x20mm.Το συνολικό ύψος της κατασκευής είναι 200cm και το συνολικό βάθος 120cm. Ο πάγκος ολοκληρώνεται με:Ζεύγος πλευρικών στοιχείων το οποίο αποτελείται από θερμογαλβανισμένο μεταλλικό πλαίσιο αποτελούμενο από μεταλλικούς σωλήνες διατομής 50x25mm και 30x20mm το οποίο επενδύεται με πολυκαρβονικό διάφανο πάνελ 3mm στο άνω μέρος και πάνελ από HPL ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες στο κάτω μέρος. | 1 Τεμ. |  | |  |
| 2. | Ταμπλό μπασκέτας πλήρες από HPL με μεταλλικό πλαίσιο  Το μεταλλικό πλαίσιο θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από συμπαγή ανισοσκελή γωνία 50 x 30 x 5 mm με περαστούς αποστάτες με εσωτερικό σπείρωμα 8mm για την στερέωση της επιφάνειας κρούσης (ταμπλό) σε απόσταση από το πλαίσιο, για την ελεύθερη διαφυγή των νερών της βροχής. Το πλαίσιο θα πρέπει να στερεώνεται στον πρόβολο της μπασκέτας με ειδικό στοιχείο ενιαίας κατασκευής από χάλυβα 6mm που ρυθμίζει το σωστό ύψος της στεφάνης με απόκλιση 0-10cm. Στο σημείο του στεφανιού υπάρχουν αποστάτες για την στερέωσή του. Στα πίσω άνω άκρα υπάρχουν αναμονές για την στερέωση των αντιρίδων και τη ρύθμιση της καθετότητας του ταμπλό. Η επιφάνεια κρούσης του ταμπλό θα πρέπει να είναι από λαμίνη υψηλής συμπίεσης πάχους 12mm, γραμμογραφημένη με laser και διάτρητη σε δεκαέξι σημεία για την στερέωσή του στο πλαίσιο. Θα έχει λευκό χρώμα και μαύρη γραμμογράφηση.  Οι αντηρίδες θα πρέπει να είναι τηλεσκοπικές από δύο διαφορετικών διαμέτρων σωλήνες με βίδες ρύθμισης στα άκρα. | 6 Τεμ. |  | |  |
| ΣΥΝΟΛΟ: | | | |  | |
| Φ.Π.Α 24%: | | | |  | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: | | | |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Έλαβα γνώση των όρων της μελέτης τους οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα. | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ........./......./2022 |

Ο προσφέρων

(σφραγίδα-υπογραφή)