|  |
| --- |
| **ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ** |
| **Επωνυμία προσφέροντος: ………………..……………………………………………..** |
| **Διεύθυνση: …………………………………………………………………………………..** |
| **Τηλέφωνα επικοινωνίας: ………………………………………………………………...** |
| **Email: ……………………………………………………….………………………………...** |
| **Είδος** |   | **Περιγραφή** | **Ποσότητα** | **Τιμή μονάδας** | **Σύνολο** |
| Τμήμα (α)**(CPV: 45112400-9)** | α1 | Εντοπισμός δικτύων - εμποδίων με γεωραντάρ ή ραντάρ υπεδάφους (ground penetrating radar – GPD) στα εβδομήντα πέντε (75) προεπιλεγμένα σημεία όπου πρόκειται να τοποθετηθούν οι νέοι υπόγειοι κάδοι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών. | 121 |  |  |
| α2 | Εκσκαφή & προετοιμασία των ορυγμάτων στις προεπιλεγμένες θέσεις εγκατάστασης των υπόγειων κάδων σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών. | 121 |  |  |
| α3 | Τοποθέτηση των φρεατίων εγκιβωτισμού & αποκατάσταση της πλακόστρωσης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών. | 121 |  |  |
| Τμήμα (β)**(CPV: 44613700-7)** | Προμήθεια & εγκατάσταση ενός πλήρους συστήματος υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων αποτελούμενο από εκατόν είκοσι έναν (121) υπόγειους κάδους προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων χωρητικότητας 3m3 περίπου έκαστος, με όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα σε εβδομήντα πέντε (75) σημεία της πόλης της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του προγράμματος «Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του δημόσιου χώρου» σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών. | 121 |  |  |
| Συνολο |  |
| ΦΠΑ |  |
| **Γενικό σύνολο** |  |

**Ημερομηνία:../…/…….**

 **Σφραγίδα-Υπογραφή**